## Lijfhouten

Lijfhouten, vinden wij langs de buitenste rand van het dek en soms ook langs de opbouw en bij de obstakels in het dek. Zoals ankerlieren, luiken en bolders. Bij kleine schepen worden ook vaak dek delen gebruikt als lijfhout. Bij de wat grotere schepen zijn de lijfhouten duidelijk breder dan de dek delen. De rondingen van het schip, de breedte van de gangboorden, de afmetingen van het schip en persoonlijke smaak bepalen hoeveel breder. Gemiddeld is de breedte 1,5 keer de breedte van een dek deel. Als de lijfhouten in de ronding van het schip gebogen kunnen worden, is dit de goedkoopste oplossing. Maar dit kan alleen als de ronding niet te sterk is en het lijfhout niet te breed gekozen is. In de praktijk blijkt dat bij schepen tot ong. 9 meter de lijfhouten gebogen kunnen worden. Boven die maat worden de lijfhouten in de vorm gezaagd uit bredere delen. De vorm kan bepaald worden door gebruik te maken van mallen. Zaag de lijfhouten wel met over lengte af, het pas maken gebeurt aan boord. De functie van het lijfhout is het opvangen van de krachten die optreden bij het ‘werken’ van de dek delen. Daar komt bij dat het er mooier uitziet. (Zo als een schilderij met een lijst erom) Soms worden alleen de lijfhouten blank gelakt. Waardoor ze meer in het oog springen. Of dit gebeurt is een kwestie van smaak.