## Nadelen

•Als er lekkage optreedt is het moeilijk om de lekplaats op te sporen. ( Enkel door het hele dek nat te maken en te controleren waar het hout het langste

vochtig blijft is de lekkage plaats te achterhalen.)

•Duur in aanschaf.

•Het relatief hoge gewicht van het teak dek, bij snellere schepen zal dit de vaareigenschappen nadelig beïnvloeden. Ook kan de stabiliteit afnemen.

•Vlekken zijn moeilijk te verwijderen, als iets weg geschuurd word treed er kleurverschil op.

•Tijdens een schilderbeurt of ander onderhoud moet het hele dek beschermd worden.

•Bij stalen schepen is de conditie van het staal niet meer zichtbaar. Corrosie komt pas aan het licht als een groot deel van de ondergrond weg is.

•Als voor bevestiging van binnenuit word gekozen, dan moet eerst het dek gelegd zijn voor de overige betimmering geplaatst kan worden.