## Aandachtspunten bij het lijmen

•De ondergronden moeten schoon en vetvrij zijn. Waar nodig ontvetten met aceton.

•De hechthout platen primeren en laten drogen voor het lijmen. Alle naden moeten goed gevuld zijn met kit voor dat de volgende laag erop komt.

•De teak delen primeren en de ondergrond ook. De eerste lat na het lijmen uit laten harden, zodat je daar weer tegen aan kan werken.

•Als het hele dek erin ligt word er voor het het rubberen (volspuiten met kit) van de naad eerst primer aangebracht en als dit droog is op de bodem een tape. Zodat de kit niet aan de bodem kleeft. Hierdoor is de naad stabieler als het hout gaat werken.

•Gebruik de juiste kit voor de juiste toepassing.