## Dek delen

Dek delen, komen in grote aantallen voor, zij vormen de meeste vierkante meters dek bedekking. De breedte van de delen kiezen we in overeenstemming met de afmeting van het schip. Hoe groter het schip, des te breder de delen en omgekeerd. De ronding waarin de delen gebogen moeten worden, speelt hierbij ook een rol. De smalle delen zijn makkelijker te buigen dan de brede. Meestal varieert de breedte tussen de 4 en 7,5 cm. De lengte word bepaald door het aanbod van de houthandel en de prijs. De langere, foutvrije delen zullen verhoudingsgewijs duurder zijn. De gangbare lengten liggen tussen de 3 en minder als 5 meter. Werken met te korte delen is moeilijk en minder mooi vanwege de stuiken. De dikte van de dek delen is sterk afhankelijk van de legmethode. Deze komt later aan de orde.