## Naden, stuiken en tanden

Naden, in een teak dek worden gevormd door sponningen in de dek delen en worden later gevuld met een (synthetische) rubbercompound. De naden zijn vrijwel altijd zwart. De naad gevuld met rubber heeft als functie de bewegingen van het dek op te vangen en het dek waterdicht te maken en te houden. De breedte van de naden is afhankelijk van de methode van leggen.

fouten in rubber naden
voorbeelden van rubber naden

Doorsnede van een dekdeel met afmetingen

Stuiken, zijn de naden die haaks op de dek delen staan. De dek delen ontmoeten elkaar met de kopse kant, zonder enige vorm van houtverbinding anders dan het rubber.

Tanden, vormen de verbinding tussen vissingstuk en dek delen. Maar kunnen ook worden toegepast in de gangboorden en in de buurt van obstakels. Zij hebben als functie het voorkomen dat de dek delen scherpe punten hebben. Deze punten zijn moeilijk vast te zetten en vormen een bron van lekkage.