## Verschillen in leg wijze

•De bovenstaande methode van uitzetten is de originele manier. Tegenwoordig word er ook veel prefab gewerkt. Daarbij word vaak met een breder deel vanuit het midden hartschip gewerkt. De tanden komen dan niet in het vissingstuk maar aan de buitenzijde in de lijfhouten.

•Er kan gelijmd worden op hechthout dan worden er klosjes op geschroefd zodat er wiggen tussen de eerste dek lat en de klosjes kunnen om deze strokend vast te kunnen lijmen. Hier word weer tegenaan gewerkt. De volgende latten worden geklemd door alu plaatjes (met gat in de midden voor schroef) in de rubber naad te schroeven.

•Als er op hechthout gewerkt word, dan kan er een los teak latje naast het hechthout gelijmd worden. Om het verrotten/inwateren in de kopse zijde van de plaat tegen te gaan.

•Als er op een stalen dek gelijmd word kunnen de klosjes voor de wiggen er met sika fast op worden gelijmd. De overige delen worden met gewichten of stempels geklemd.

•Er worden ongeveer 6 latten per keer gelijmd in verband met de open tijd.