## Traptreden doorzetten als dek

•Vaak zijn er aan boord stalen trappen die nog afgewerkt moeten worden. Dit kan in dezelfde lijn als het teak dek gedaan worden. Extra komt er dan een neus aan de voorzijde van massief teak. Daar achter weer een rubber naad, wat tevens voor de antislip zorgt. Bij een open trap komt ook aan de achterzijde een massief teak houten lijst om dit af te werken. De aansluiting is weer een rubber naad. De trede word met kit en primer op het staal bevestigd. Door beide delen goed met kit in te kammen en schuivend neer te leggen, zuigt de trede vast. Fixeren tot de kit uitgehard is kan met wigjes en tape of stempels.