## Afwerken van het dek

•Als de rubbernaden voldoende uitgehard zijn na ongeveer drie dagen, dan kan de overtollige rubber eraf gesneden worden. Met bijv. een breed mes op de multitool.

•Daarna kan het dek met een dek schuurmachine vlak geschuurd worden. Beginnend met P 40 eindigend met P 60 / 80. Dit kan met bijv. een bandbreedte van 300 mm. En voor de zijdes zijn er kleinere roterende schijven, te gebruiken op verschillende machines.

•Daar waar luchtbellen zitten moeten deze groter weggesneden worden met een stanley mes. Vervolgens worden deze uitkepingen weer met dezelfde rubber gevuld.

•Na het drogen kan dit weer op dezelfde manier afgewerkt worden.

•Bescherm het dek goed met platen tot dit afgeleverd word.