## Zig zag proef

Hij wordt niet vaak aangegeven op de wheelhouse poster, maar wel uigevoerd tijdens de proefvaart: de zigzagproef.

Het schip wordt dan een paar keer met een bepaalde roerhoek (10 of 20 graden) van SB naar BB in de swing gebracht en dan weer terug.
Een dergelijke grafiek zal geproduceerd worden.
Men bepaalt hiermee:
- Reactietijd van het schip: Hoe lang duurt het voor het schip na roergeven ook iets doet? ("Deadband")

- De overshoot: Hoe ver schiet het schip door nadat het roer de andere kant op gezet is en hoe lang duurt het voor hij reageert?
Bemerk dat alles bij de tweede keer langer duurt.
Zowel de deadband als de overshoot.
Dit komt omdat de massa van het schip dan in de swing gekomen is en het duurt een poosje om dat er weer uit te krijgen.
Hiermee kunnen we het moment van tegenroer geven bepalen, wat je op de radarcursus gaat krijgen.