## Williamson turn

Niet de meest eenvoudige om uit te voeren, maar wel een heel nauwkeurige is de Williamson Turn.
Hij wordt gezien als de meest zekere methode om weer bij de drenkeling uit te komen.
Wel duurt hij vrij lang.
Met een wat groter schip al gauw een kwartier, wat lang kan zijn in koud water.
Motor blijkt op VK vooruit.

1) Geef hard roer naar de kant waar de MOB ligt.
2) Bij 60º van de originele koers gaat het roer hard naar de andere zijde.
3) Als de voorliggende koers nog 20º van de beginkoers af is het roer midscheeps en de vaart
op stuurvaart.
4) Wanneer het schip op gestrekte koers ligt (gestopt met draaien) de motor stop zetten.
Williamson turn Ship manouvring.