# Rekenen met tijd.

Als we willen rekenen met tijd is het handig om te werken met UTC (of GMT die voor ons doel nauwkeurig genoeg is)
Zodoende maak je minder fouten met de tijdzones.

Wat hebben we nodig voor een ETA berekening?
-De tijdzone van haven van vertrek.
-De tijdzone van haven van aankomst.
-De datum en tijd van vertrek in de haven van vertrek.
-De afstand van haven tot haven.
-De gemidddelde snelheid (Vgem) van het schip.

Stel een schip vertrekt uit Singapore en gaat via Kaap de Goede Hoop (Afrika) naar New York.

Tijdzone Singapore: GMT + 8
Tijdzone New York: GMT - 4
Afstand (ongeveer) 10.000 mijl.
Snelheid schip: 10 knopen.

Vertrek: 01-01-2016 om 12:00 Lokale tijd.

Werkwijze:
-Reken terug naar GMT: Dit voorkomt fouten en je hebt onderweg ook niks te maken met zones waar wel of niet zomertijd gehouden wordt.

12:00 - 8 = 04:00 GMT op 01-01

Vaartijd: 10.000 / 10 = 1000 uur.

Dus hoeveel dagen is het varen? => 1000/24 = 41.666 dagen.
Hoeveel uur? => 0.666 x 24 = 15.984 uur.
Hoeveel minuten? => 0.984 x 60 = 59 minuten
Dus: 41 dagen, 15 uur 59 minuten.

Berekening:
Vertrek: 01-01-2016 04:00 GMT
Vaartijd 41 dagen 15:59
------------------------- +

42-01-2016 19:59 GMT
42 jan slaat natuurlijk nergens op, dus 42 - 31(januari heeft 31 dagen) = 11 februari

ETA: 11-02-2016 19:59 GMT
Tijdzone N.Y. 4:00 -
---------
ETA lokale tijd N.Y. 15:00 op 11-02-2016
Handig hulpmiddel is deze site

Noot: vergeet niet te checken of tijdens de reis er nog sprake is van einde of begin van zomertijd.
Dat scheelt weer een uur.
Zomertijd is in (bijna) alle landen van het laatste weekend van maart t/m laatste weekend van oktober.

(waar je uiteraard alleen iets aan hebt in een haven, niet midden op zee als je een nieuwe ETA wilt berekenen.)

Sommige landen doen hier helemaal niet aan mee, of houden andere dat aan.
Zie hiervoor de Nautical Almanac, Mariners Handbook (Nautical Pilot Nr. 100) of internet.