Uitzetten tuin, plaatsen peilstenen, plaatsen opsluitbanden en aanleg pad

**Opdracht A**

* Egaliseer de werkplek
* Plaats de (poot)lijnen - buiten het werk- (zie tek.)
* Zorg dat de hoeken haaks (90 ) worden
* Zorg dat de lijnen strak staan (niet doorbuigen)

**Opdracht B**

* Peilsteen X wordt geplaatst door de docent
* Breng het peil van peilsteen x over op de peilstenen buiten het werk
* Zorg dat de peilstenen vlak liggen
* Zorg dat de lijnen midden over de stenen lopen (zie tek.). Er ontstaat nu een vlak.

**Opdracht C**

* Plaats de opsluitbanden
* Zet bovenkant opsluitband tegen de lijn
* Zorg voor een vaste kant (gelijk met de lijn) waar je de band tegenaan zet. Hoe meer “losse” grond des te losser staat de band.

**Opdracht D**

* Leg het pad aan zoals staat aangegeven op de tek.
* Plaats de opsluitbanden aan de andere kant van het pad (zelfde peil als al eerder geplaatste banden)
* Zorg dat het zandbed goed verdicht is (aanlopen).
* Maak het zandbed op hoogte en vlak (afreien). Zie tek. Dwarsdoorsnede pad.