## 2 Oliefilter

2 Oliefilter aansluiten

1. Sluit op het verdeelblok met manometer een hydrauliekslang aan. Dit kan je doen doordat aan de hydrauliekslang een snelkoppeling zit. Aan de slang zit het vrouwtje en op het verdeelblokje het mannetje.
2. Koppel de andere kant van de slang op de P van het oliefilter.
3. Pak een tweede slang en koppel deze op de A van het oliefilter en op de T van de oliepomp.
4. Zet de elektromotor aan (groen is aan / rood is uit). Kijk wat er gebeurt, ook op de manometer.
5. Waarom moet er een olie filter in het systeem zitten?