## 7 Gestuurde terugslagkleppen

7 Gestuurde terugslagklep (Slangbreukbeveiliging):

Achter een trekker kan je een kipwagen koppelen en vanuit de trekker de kipbak bedienen met de stuurschuif. Stel je voor een boer heeft de kipbak omhoog gezet om deze te legen. Vervolgens koppelt hij de kipwagen los van de trekken maar vergeet de zwarte slangen in het donker los te koppelen. Wat zou er dan kunnen gebeuren?

Om te verkomen dat er ongelukken gebeuren zit er een gestuurde terugslagklep op. Ook wel slangbreukbeveiliging genoemd.

1. Demonteer de reduceerventiel en monteer weer de manometer op de dubbelwerkende cilinder.
2. Monteer beide gestuurde terugslagkleppen onder de dubbelwerkend cilinder.
3. Monteer een hydrauliekslang vanaf de 4/3 schuif van A naar A van de linker terugslagklep.
4. Monteer een hydrauliekslang vanaf de 4/3 schuif van B naar A van de rechter terugslagklep.
5. Monteer een extra hydrauliekslang tussen beide gestuurde terugslagkleppen op X.
6. Kan je een voorbeeld noemen waarbij dit in de praktijk zo worden toegepast.