## 3 Dubbelwerkende cilinder

3 Dubbelwerkende cilinder:

1. Monteer de dubbelwerkend cilinder op het bord.
2. Monteer ook de veiligheids kap.
3. Monteer de 4/3 regelschuif op het bord.
4. Sluit een hydrauliekslang aan op de A van het oliefilter en de andere kant van de slang op de P van de 4/3 regelschuif.
5. Sluit nu een hydrauliekslang aan op A van de 4/3 schuif en op de linkerkant van de dubbelwerkende cilinder.
6. Sluit nog een hydrauliekslang aan op de B van de 4/3 schuif en op de rechterkant van de dubbelwerkende cilinder.
7. Sluit de laatste hydrauliekslang aan op de T van de 4/3 schuif en op de T van de retour bij de olietank.
8. Zet de elektromotor aan.
9. Schuif de hendel van de stuurschuif naar links. Wat gebeurt er?
10. Schuif de hendel van de stuurschuif naar recht. Wat gebeurt er?
11. Zet de zuiger weer in de beginstand en zet de motor uit.
12. Verwissel beide slangen aan de dubbelwerkende cilinder en herhaal vraag 8 & 9 en kijk wat er dan gebeurt?
13. Kan je een voorbeeld noemen waar dit in de praktijk word toegepast?