## 5 Stroomregelklep

5 Stroomregelklep:

1. Demonteer aan de rechterkant van de cilinder de slang van de manometer.
2. Monteer op de manometer de stroomregelklep. Ook wel snelheid regelventiel genoemd.
3. Monteer op de snelheid regelventiel de hydrauliekslang.
4. Zet de elektromotor aan.
5. Schuif de hendel van de stuurschuif naar links en naar rechts.
6. Wat gebeurt er?
7. Kijk ook wat er gebeurt op de manometer.
8. Draai nu de knop van de stroomregelklep dichter.
9. Schuif de hendel van de stuurschuif naar links en naar rechts.
10. Wat gebeurt er?
11. Zet de zuiger weer in de beginstand en zet de motor uit.
12. Kan je een voorbeeld noemen waar je dit in de praktijk zal toepassen?