## 8 Hydraumotor

8 Hydromotor:

1. Demonteer de dubbelwerkende cilinder en manometer.
2. Sluit de hydrauliekslangen van stuurschuif 4/3 aan op de hydromotor. Van de stuurschuif 4/3 A naar de bovenste aansluiting en van B naar onderste aansluiting.
3. Zet de elektromotor aan en laat de hydromotor links en rechts omdraaien.
4. Zet de hendel van de stuurschuif in de middelste stand, wat doet de hydromotor?
5. Kan je met de stuurschuif 4/3 ook de snelheid van het ronddraaiende wiel van de hydromotor regelen?
6. Monteer het stroomregelventiel tussen de bovenste hydrauliek slang.
7. Laat het wiel weer ronddraaien van de hydromotor.
8. Draai aan de knop van de stroomregelvetiel totdat het wiel van de hydromotor langzaam draait.
9. Waar wordt een hydromotor een hydromotor in de praktijk toegepast?
10. Zet de elektromotor weer uit.