# Theorie

Pneumatiek:

Pneumatiek is niet meer weg te denken in de landbouw / groene omgeving. Het is een belangrijk onderdeel geworden in de mechanisatie en automatisering bij verwerken van agrarische produkten.

Zowel in de landbouw als tuinbouw is pneumatiek een onderdeel geworden bij toegepaste techniek in verschillende productieprocessen.

Pneumatiek betekend werken met luchtdruk perslucht. In het dagelijksleven komen we dit veel tegen. Een deur van een bus, vrachtwagen die je hoort remmen, fietspomp om je band op te pompen, enz.

Het onderdeel dat meestal voor een pneumatische instalatie word gebruirt is een compressor.

Decompressor:

De compressor is een soort fietspomp dat een electro of brandstofmotor heeft. Al je met een fietspomp je band op pompt stop je op tijd met pompen anders zou je band kunnen knappen. Een compressor zuigt de lucht via een luchtfilter op in de tank. De compressor stopt met pompen bij de druk van 10 BAR. Als de druk weer daald gaat deze vanzelf weer lucht pompen in de tank.

Onderhoud aan de compressor:

Als je onderhoud gaat uitvoeren aan een compressor, haal altijd eerst de stekker uit het stopcontakt.

- Check regelmatig het oliepijl
- Luchtfilter regelmatig schoonmaken of vervangen
- Water aftappen uit de tank
- V-snaar regelmatig controleren

Hoe komt het water in de tank?

In de lucht zitten kleine waterdruppeltjes, adem maar eens tegen het raam!

Door het samendrukken van de lucht worden deze kleine druppeltjes samengeperst en word water.

Water in de instalatie is slecht, kan roest veroorzaken.

Voordat de lucht door de pneumatiekleidingen /slangen gaan word het water afgescheiden, waterafscheider.

Ook moet je regelmatieg via het aftakkraantje aan de onderkant van de tank het water aftappen.

Klik op bovenstaande link wat is pneumatiek

Toepassingen pneumatiek

werking van een 3/2 ventiel

Dubbelwerkende cilinder