## 2 Dubbelwerkende cinlinder

2 Dubbelwerkende cilinder aansluiten:

Benodigdheden:

· Dubbelwerkende cilinder

· 5/2 ventiel met handbediendedraaiknop.

· Drie blauwe luchtslangen

1. Plaats de cilinder op het bord zoals in figuur 3

2. Plaats het ventiel met de handbediendedraaiknop op het bord

3. Sluit de slangen aan.

4. Vanaf het verdeelblok een slangetje naar nummer 1 (perslucht) op het ventiel.

5. Tweede slangetje van nummer 2 ventiel naar de cilinder.

6. Derde slangetje vanaf de cilinder naar nummer 4 op ventiel.

7. Draai de blauwe hoofdschuif bij het reduceerventiel.

8. De lucht stroomt nu door naar het ventiel.

9. Wat gebeurt er als je de knop naar rechts draait?

10. Wat gebeurt er als je de knop naar links draait?

11. Draai de blauwe hoofdschuif weer dicht.

Vervang nu de 5/2 ventiel door de 4/3 ventiel met vergrendelknop, zie figuur 4.

Laat nu de cilinder in en uitgaan.