## 1 Enkelwerkende cilinder

1 Enkelwerkende cilinder aansluiten:

Benodigdheden:

· Enkelwerkende cilinder

· 3/2 handgeschakelde ventiel met drukknop

· Twee blauwe luchtslangen

1. Plaats de cilinder op het bord zoals in figuur 1

2. Plaats het ventiel met de groen drukknop op het bord

3. Sluit de slangen aan.

4. Vanaf het verdeelblok een slangetje naar nummer 1 (perslucht) op het ventiel.

5. Tweede slangetje van nummer 2 ventiel naar de cilinder.

6. Draai de blauwe hoofdschuif bij het reduceerventiel.

7. De lucht stroomt nu door naar het ventiel

8. Wat gebeurt er als je op de groen knop drukt?

9. Wat gebeurt er als je deze weer loslaat?

10. Draai de blauwe hoofdschuif weer om hoog.

Vervang nu het ventiel met de groene drukknop door de 3/2 ventiel met handbediende knop. Zie figuur 2

1. Wat gebeurt er als je de draaiknop naar rechts draait?

2. Wat gebeurt er als je je knop loslaat?

3. Draai de knop nu naar links, wat gebeurt er?

Demonteer alles en leg de onderdelen netjes in de groene bakken.