## 4 Luchtbediende ventiel

4 Lucht bediende ventiel:

Benodigdheden:

· Twee keer handbediend ventiel met groene drukknop

· Dubbelwerkende cilinder

· 5/2 Luchtbediende ventiel

· 7 blauwe luchtslangetjes

1. Plaats de onderdelen op het bord, zie figuur 6.

2. Sluit vanaf het verdeelblokje een slang aan op nummer 1(P) van luchtbediende ventiel

3. Vanaf het luchtbediende ventiel 14 naar nummer 2 op (linker) handbediende ventiel.

4. Vanaf nummer 1 weer terug naar verdeelblokje.

5. Sluit vanaf luchtbediendeventiel 12 naar nummer 2 op de (rechter) handbediende ventiel.

6. Vanaf nummer 1 handbediende ventiel weer terug naar verdeelblokje.

7. Sluit nummer 4 van de luchtbediende ventiel aan op de dubbelwerkende cilinder.

8. Sluit nummer 2 van de luchtbediende ventiel aan op de dubbelwerkende cilinder.

Draai de blauwe schuif open.

Wanneer schuift de cilinder uit of in?

Bedenk een voorbeeld waarbij dit wordt toegepast.

Demonteer alles en leg de onderdelen netjes in de groene bakken.