## 5 Rol ventiel

5 Rolventiel:

Benodigdheden:

· Dubbelwerkend cilinder

· Twee keer rolventiel

· Twee keer snelheidsregelventiel

· 5/3 luchtbediende ventiel

· 5/2 Handgeschakelde ventiel met draaiknop

· 10 blauwe slangetjes

1. Plaats de onderdelen op het bord, zie figuur 7.

2. Sluit vanaf het verdeelblokje een slang aan op nummer 1(P) van luchtbediende ventiel.

3. Sluit vanaf de luchtbediende ventiel nummer 14 aan op de luchtbediende rolventiel (rechts) nummer 2A

4. Sluit vanaf de rolventiel nummer 1(P) weer aan op het verdeelblokje.

5. Sluit vanaf de luchtbediende ventiel nummer 12 aan op de luchtbediende rolventiel (links) nummer 2A

6. Sluit vanaf de rolventiel nummer 1(P) aan op de handbediende ventiel met draaiknop nummer 2.

7. Sluit vanaf het verdeelblokje op nummer 1 van het handbediende ventiel met draaiknop.

8. Sluit nummer 4 van de luchtbediende ventiel aan op (linker) snelheidsventiel nummer 2

9. Sluit nummer 2 van de luchtbediende ventiel aan op de (rechter) snelheidsventiel nummer 2

10. Sluit de linker snelheidsventiel aan op de dubbelwerkend cilinder.

11. Sluit de rechter snelheidsventiel aan op de dubbelwerkend cilinder.

Draai de blauwe schuif open.

Laat de zuigerstang langzaam automatisch in en uitschuiven.

Demonteer alle onderdelen en doe dit in de groen bakken.

Als je alle praktijkopdrachten heb uit gevoerd!!

Berg de onderdelen netjes op in de la zoals op onderstaande foto is afgebeeld.

Ruim dan alles netjes op en laat je werkplek schoon achter.

Laat je leraar alles controleren.