## TC3.3 - Dwarsprofielen en maatvoering

Inleiding
op basis van het digitaal Definitief Ontwerp van de woonwijk ga je voor een deel de dwarsprofieltekening maken.

Opdracht

Dit doe je door de aangeleverde (analoge) dwarsprofieltekening 1 op 1 over te tekenen in AotoCad voor het gedeelte waarvan jij de bestektekening hebt getekend.

Deze tekeningen bevatten al dermate veel technische informatie dat het opwerken naar werktekeningen slechts beperkte aanpassingen zijn.

Eindproduct

Een digitale dwarsprofielentekening in AutoCad. De tekeningen is opgebouwd in verschillende lagen zodat thematische tekeningen te vervaardgen zijn door het aan- en uitzetten van lagen. De tekeningen worden in de lessen minimaal 2 keer uitgeplot en ter controle aan de docent voorgelegd en met de student doorgesproken.

Het pdf bestand inleveren op It's Learning.

profielen 1 tm 13 .pdf

profielen 14 tm 26 .pdf