## TC3.5 - Grondbalans

Inleiding Op de aangeleverde bestektekeningen en dwarsprofielen is het bestaande maaiveld aangegeven, zoals dat is afgewerkt o.b.v. het bestek BOUWRIJP maken. Met behulp van de bestektekeningen en dwarsprofielen kun je dus het grondwerk bepalen "op basis van theoretisch profiel" voor het bestek WOONRIJP maken. Opdracht Je gaat voor het gedeelte van de woonwijk waarvoor jij de bestektekening hebt gemaakt de grondbalans opmaken op basis van het theoretisch profiel. Je brengt in beeld hoeveel en welke grondsoort vrijkomt, verwerkt, aangevoerd (te leveren) of afgevoerd wordt. Hierbij behoort tevens de verweerking van gebroken puinfundering. Elke student berekent het grondwerk van de gehele parkzone mee in zijn grondbalans. Eindproduct Een in Excel uitgewerkte grondbalans waaruit duidelijk de hoeveelheid resultaatverplichting voor de verschillende bestekposten is te herleiden.

Relatie Kwalificatiedossier |
Extra bronnen |