## TS3.2 - Berekeningen en tekeningen maken met de Evenwichtsvergelijking ΣFv = 0

Inleiding In de praktijk krijg je te maken met allerlei situaties waarbij krachten en druklasten worden veroorzaakt door infra constructies. Eén daarvan is de evenwichtsvergelijking, daarmee ga je in deze periode bij sterkteleer aan de slag. Opdracht 1e Berekeningen en tekeningen maken met de Evenwichtsvergelijking ΣFv = 0. Bereken: Reactiekracht(en), Momenten (vooral het maximale moment). Teken de Dwarskrachtenlijn en de Momentenlijn van: Ingeklemde liggers met puntlasten en lijnlasten. Liggers op twee steunpunten die symmetrisch belast zijn met puntlasten en lijnlasten, en van: Ingeklemde liggers met puntlasten en lijnlasten. Liggers op twee steunpunten met puntlasten en lijnlasten Berekeningen tekeningen maken met de Evenwichtsvergelijking ΣM = 0. Bereken: Reactiekracht(en), Momenten (vooral het maximale moment). Teken de Dwarskrachtenlijn en de Momentenlijn. . Eindproduct Het eindproduct wordt in overleg net de docent Sterkteleer in de les vastgesteld.

Relatie Kwalificatiedossier |
Extra bronnen |

P6 Sterkteleer INFRA WRM Empel fase III-i.docx