## Actief transport

Transport waar energie voor nodig is, noem je actief transport (in tegenstelling tot passief transport).
Het kan gaan om stoffen die te groot zijn om zo maar door de membraan te diffunderen, of die van een lage naar een hoge concentratie moeten worden vervoerd (dus tegen een concentratiegradiënt in).
Ook wanneer stoffen tegen een ladingsverschil in bewegen, moet de cel daar energie in investeren.
Veel actief transport gebeurt met speciale eiwitten in de membraan, bijvoorbeeld een Na/K pomp.