## Theorie

#### Inleiding

De concentratie of sterkte van oplossingen kan onder andere worden bepaald door middel van titratie.

Je voegt aan een oplossing van een nauwkeurig afgewogen stof (oertiterstof), onder roeren, een hoeveelheid titreervloeistof (titrant) uit een buret toe. Dit doe je totdat er geen reactie meer plaatsvindt. Op dit punt, het equivalentiepunt, stopt men de titratie. Door een berekening kan de sterkte van de onbekende oplossing worden bepaald. De sterkte van de oplossing noemen we de titer (mol/l).

Je kunt ook de concentratie van een oplossing bepalen. Je voegt dan aan een oplossing van nauwkeurig afgemeten hoeveelheid vloeistof een hoeveelheid titrant uit de buret toe. Dit doe je totdat er geen reactie meer plaatsvindt. Op dit punt, het equivalentiepunt, stopt men de titratie. Door een berekening kan de sterkte van de onbekende oplossing worden bepaald als je de concentratie van de titrant weet.

#### De buret

Voordat je begint met titreren, maken we eerst nader kennis met de buret. De buret die het meest gebruikt wordt heeft een meetvolume van 10-50 ml en dient voor het nauwkeurig doseren van titreervloeistof. Een micro-buret wordt gebruikt voor volumes kleiner dan 5 ml en een macroburet wordt gebuikt voor volumes groter dan 50 ml. Alle buretteb zijn, net als een volume pipet, geijkt op uitloop.

De motorburet heeft een meetvolume van 5-50 ml en dient eveneens voor het nauwkeurig doseren van titreervloeistof. Het voordeel van een motorburet is dan het aflezen nauwkeuriger is t.o.v. een glazen buret.

Van de glazenburetten zijn 2 verschillende typen op de labzaal aanwezig. Het type met bruin glas wordt gebruikt voor vloeistoffen die licht gevoelig zijn. Het donkere glas houdt het uv-licht tegen. Het niet-gekleurde type wordt in alle andere gevallen gebruikt. Meestal bevindt zich bij dit type aan de achterzijde een blauwe streep (Schellbachstreep) om het aflezen te vergemakkelijken.