## De procedure van de buret

#### Controle vooraf.
| Lekt de kraan? Is de kraanboring verstopt? Is de punt van de kraan heel? Is de bovenkant heel?

#### Reiniging.

- Maak kraan en kraanhuis schoon en droog.
  - Een verstopte doorboring kun je open krijgen met heet water en wat aceton. Een ijzerdraadje kan ook helpen. Je practicumdocent kan dit voor je doen.
  - Alleen bij een glazen kraan breng je onder en boven de doorboring een dun streepje kranenvet aan. Plaats de kraan in het kraanhuis en draai de kraan enkele malen om zodat het vet zich goed verdeeld.

| Spoel de buret rijkelijk om met kraanwater en daarna 3x met demi-water. Een goed gereinigde buret mag niet meer aanhangen. Dat wil zeggen dat er geen druppels aan de binnenkant van de glaswand blijven hangen.

#### Voorspoelen.

- Vul de buret voor ¼ met de oplossing. (titreervloeistof)
- Laat een klein gedeelte door de kraan wegstromen.
- Houdt de buret daarna horizontaal en draai 'm enkele keren rond, zodat de oplossing overal aan de glaswand kan komen.
- Laat de buret vervolgens aan de vulkant al draaiende leeglopen.
- Herhaal het voorspoelen nog 2x.

#### Plaatsing.

| Zet een statief op tafel en bevestig hier aan een buretklem. Controleer of deze heel is. Plaats de buret in de klemmen en controleer aan alle kanten of deze verticaal hangt. Regel de hoogte van de buret zodanig dat de buretpunt net in het glaswerk steekt.

#### Vullen.

| Plaats een trechter (met paperclip) op de buret en vul deze tot boven de 0-streep. Trechter wegnemen! Eventueel de buitenkant van de buret droog maken. Verwijder luchtbellen uit de buretpunt door de kraan even open te draaien. Je kunt dit tegelijkertijd doen met het instellen van de buret.

#### Instellen.

| Laat vloeistof wegvloeien in een afvalvat, totdat de meniscus tussen 0 en 1 ml staat. Druppel van de punt aftippen tegen de wand van het afvalvat. Geen filtreerpapier, anders ontstaat er een luchtbel!

#### Aflezing.

| Breng je oog op dezelfde hoogte als het vloeistofniveau in de buret. Gebruik eventueel een opstapje, maar ga nooit op een kruk staan. Zorg dat je oog, het af te lezen punt op de maatverdeling en de onderkant van de meniscus op één lijn liggen. Lees op de maatverdeling het punt af, waarop de Schellbach-streep wordt ingesnoerd. Schat hierbij de tienden van het gedeelte tussen 2 maatstrepen. Dus je leest af op 2 decimalen!

#### Terugzetten.

- 2 keer spoelen met demiwater.