## Programma van Eisen

Bestaande woning

Onderdeel | Bestaand | Nieuw | Relevante info
Fundering | Gemetselde fundering | Draagkracht upgraden | Constructieleer
Beganegrondvloer | Houten balklaag niet geïsoleerd | Balklaag verwijderen. Nieuwe geïsoleerd renovatievloer + afwerkvloer (vloerverw.) Kruipruimte verbeteren | Constructieleer
Buitengevels | Niet geïsoleerde spouw-muur 100—60--100 | Aan de binnenzijde geisoleerde Voorzetwand aanbrengen | Constructieleer Bouwfysica
Verdiepingsvloer | Houten balklaag niet geïsoleerd | Bestaande balklaag voorzien van isolatie , zwevende dekvloer en een nieuw plafond | Constructieleer Bouwfysica
dakkonstructie | Gordingen—dakbeschot –pannen Geen isolatie | Tussen de gordingen isoleren , folies aanbrengen en aftimmeren | Constructieleer Bouwfysica
Kozijnen | Houten kozijnen –ramen-deuren | Alles vervangen door montage kozijnen . Keuze in overleg met bcv | Constructieleer
Niet benoemde onderdelen |  | In overleg met docenten een keuze maken en uitwerken |

Nieuw gedeelte

Onderdeel | Benaming | onderdelen | opmerking
Fundering | Paalfund. + balk | Renovatie palen Geïsoleerde balk | Trillingsarm heien of In de grond gevormde palen
Vloer | Ps isolatievloer + afwerkvloer | Prefab betonliggers Polystyreen broodjes Druklaag + afw vloer | Vloerverwarming Vloer afw naar keuze
Gevels | Geïsoleerde spouwmuur 350mm | Eco block 100mm 120mm isolatie Baksteen 100mm | Eventueel wandverwarming
Kozijnen-ramen -deuren | Hout fsc | Montage principe | Stelkozijnen
Platdak opbouw | Geisoleerde dakkonstr. | Dakbedekking keuze Isolatie 200mm Balklaag 96*196 mm | Afschot??

Vormgeving interieur:

Onderdeel | Functie | Ontwerp wensen | Extra
Woonkeuken | Koken, eten , relaxen. Looproute naar overdekt terras | 20—25m2 Terrasdeuren Lichtkoepel | Moderne keuken. Frisse kleuren. Industrial look Vloerafw naar keuze
Bijkeuken | Opstelplaats voor: Wasmachine Droger Vriezer Voorraadkasten | 5—7 m2 Strak en functioneel |
Overdekt terras | Eten –relaxen. | 12—15 m2 Terrasvloer van natuursteen | Uitgevoerd in hout met glazen dak of lichtstraat. Eventueel houtkachel

Vormgeving exterieur:

Onderdeel | Functie | Ontwerpwensen | Extra
gevels | Buitenschil | Baksteen in een andere kleur als bestaand. | Mag ook muurverf of stucwerk zijn.
Muuropeningen | Daglicht toetreding | Ruime openingen voor veel daglicht | Zonwering indien nodig
Dakbedekking | Buitenschil | duurzaam | Daglicht koepel of lichtstraat.
Bestrating | Mobiliteit en sfeer | Fraai naar keuze | Zitjes ,bloembakken etc