## TC4.3 - Tekening bouwrijp maken bouwkavel

Inleiding Nadat je de asbestsanering hebt uitgevoerd en deze door externe deskundigen is vrijgegeven/goedgekeurd, mag de bouwkavel bouwrijp gemaakt worden. Je hebt op basis van jouw plan van aanpak en de goed verlopen saneringswerkzaamheden het vertrouwen van de klant gewonnen/gekregen. hij wil nu dat je een plan uitwerkt voor het bouwrijpmaken van het perceel. De kosten voor het uitwerken van dit plan krijg je uiteraard betaald. Op basis van jouw plan gaat je klant ook prijs opvragen bij meerdere GWW bedrijven. Je moet dus een goede werk-tekening maken. Later ga je ook het RAW bestek schrijven, dus let goed op dat je bestek en tekening met elkaar in overeenstemming zijn. Opdracht Maak op basis van de gegevens van de KLIC-melding een AutoCad bestand van de bouwkavel en directe omgeving. Je mag ook het initiatief nemen om bij de gemeente een digitale (GBKN) tekening van die kavel op te vragen. Op de tekening moet je minimaal de volgende zaken uitwerken: Bouwplaatsinrichting ombouwen na saneringswerkzaamheden Bouwwegen aanleggen t.b.v. nieuwbouw, wegendoek/gebroken puin (nieuwe inrit maken?) Bouwput gereed maken voor de heier zandpakket t.b.v. stabilisatie heistelling/rijplaten e.d. Heiwerkzaamheden Bouwput graven in dit geval bijzonder omdat onder de gehele nieuwbouw een kelder wordt gemaakt. Bouwput bemaling open bemaling of brondbemaling (Hoofd)riolering aanleggen en aansluiten op gemeentelijke riolering (vrijverval of persleiding?) Dwarsprofielen Eindproduct Een AutoCad WERK-tekening ten behoeve van het BOUWRIJP MAKEN van het perceel. Een PDF van het door jouw getekende AutoCad bestand wordt ingeleverd op Its Learning bij: TC4.3

Relatie Kwalificatiedossier | Werkprocessen 2.4 en 2.5
Extra bronnen |