## TS4.1 - Berekeningen krachten damwand(en)

Inleiding In de lessen van constructieleer van de vorige Projecten (P1 t/m P3) heb je al diverse sterkteberekeningen gemaakt. Bij bodemsaneringen worden regelmatig damwanden geslagen. Enerzijds als hulpmiddel om de verontreiniging te isoleren. Anderzijds als grondkering bij de te ontgraven saneringslocatie. Hierbij komen de nodige krachten op de damwanden. Opdracht Je maakt de sterkteberekeningen van verticale damwanden in verscillende uitvoeringsvormen en dieptes. Eindproduct 2 Excel bestanden met daarin de sterkteberekeningen. In het bestand moet je formules verwerken. Met het bestand moet het mogelijk zijn om elke variant te berekenen.

Relatie Kwalificatiedossier | KT 1.4
Extra bronnen |