## De buitenboordmotor

Coasters en kleinere schepen zullen hun MOB veelal voorzien van een buitenboordmotor.

Voordelen:
-Geen schroefasdoorvoer nodig.
-Lichter van gewicht.
-Goedkoper.
-Kleiner.

Nadelen:
-Motoren met veel pk's worden erg groot:

Door de overbrenging, vrij gecompliceerde techniek.

Gasgeven en koppelen kan d.m.v. de handles op de motor gebeuren maar ook d.m.v. een zogenaamde "teleflex".
Een bekend merk daarin is "Morse".
Dan wordt er gasgegeven en gekoppeld met een handle bij de stuurman waarbij de bediening met flexibele stalen stangen overgebracht wordt op de motor.

Starten van de buitenboordmotor:
-Sluit de benzineslang aan op de motor.
-Open de bezinekraan of de onluchting op de dop van de tank.
(Geen ontluchting open => vacuum=> motor slaat af)
-Trek de choke uit.

-Sluit het doodemanskoord aan.

Het zwarte lipje tilt de rode schakelaar op.
Daarmee wordt een elementaire stroomkring (meestal de kabel naar de bougie) gesloten.
Valt men met de dodemanskoord om de pols over boord, dan trek je het lipje los en wordt de stroomkring verbroken waardoor de motor afslaat.
Zonder dodemanskoord kan er dit gebeuren:

Bron: RNLI, UK

-Knijp in de bal van het benzineslangetje tot je weerstand voelt. De bal wordt dan hard.
-Sommige motoren hebben een special START stand op de gashendel.
Zet de gashendel in die stand. Geen START-stand? => beetje gasgeven.
-Trek aan het startkoord.
-Zodra de motor start en de toeren oplopen, de choke indrukken en nog een beetje gasgeven.
-Voel na een poosje of de koelwaterstraal warm wordt. (Bij erg koud buitenwater kan dit even duren.)
-Zodra de motor goed loopt gas helemaal terug nemen, wachten tot de toeren stabiliseren (stationair toerental) en de koppeling inschakelen.
-Hendeltje naar voren = vooruit, hendeltje naar achter = achteruit, hendeltje in het midden = neutraal.
LET OP: De koppeling inschakelen terwijl de motor nog toeren maakt is funest voor de tandwielen van de overbrenging!
-Zet de motor uit door op het rode knopje van de dodemansknop te drukken of door het koord eruit te trekken.