## Lanceren moderne reddingsboot.

Onderstaande wordt getraind op het safety praktijkdek in Harlingen.

1. Check of de dock pins verwijderd zijn.
   Omdat tegenwoordig de boten allemaal van het gesloten type zijn zal de afwateringsplug zeer waarschijnlijk op zijn plaats zitten, maar toch even checken.
2. Sjoringen los.
3. Mensen boarden.
4. Motor starten.
5. Pompen met hydrolische pomp.
6. Boot zakt.
7. Boot onkoppelen .
8. Eventueel glijspanten verwijderen
   In onderstaand filmpje is het lanceren van een gesloten reddingsboot goed te zien.
   Tevens is te zien waarom je NIET moet stoppen tijdens het zakken.
   Let op hoe de boot slingert!

Dan word je niet blij als je in de boot zit.

De wet vereist dat er maandelijks een life boat drill gehoeden wordt.
Het is een overweging dit MET of ZONDER bemanning te doen: