## Release hooks.

Er bestaan twee soorten haken waar het vlot aan kan hangen.
-OFF LOAD RELEASE

-ON LOAD RELEASE

De OFF load kan alleen open gaan als er geen kracht meer op de haak staat.
De haak is zo gebouwd dat als het vlot in de haak hangt deze omhoog klapt en dus niet open gaat.

Principe off load release hook. (Bron: www.seacatch.com)

Oranje slang bestaat uit segmenten die in elkaar schuiven als je ze omhoog duwt.
Dan wordt het een stang en kun je de beugel optillen waardoor de haak los gaat.

Dit type zit aan rescue boten en strijkbare vlotten.

Voordeel OFF load: boot kan niet halverwege het laten zakken zomaar naar beneden vallen.
Nadeel: Bij veel zeegang is het moeilijker de haak los te maken.
Oplossing: Maak vlak boven het wateroppervlak de beveiliging alvast los, zodra het strijkbare vlot dan het water raakt ontkoppelt de haak.

ON LOAD release.

Hierbij is de haak zo gemaakt dat deze wel omklapt als de borg weggetrokken wordt.

Principe ON LOAD RELEASE

Het scharnierpunt is zo geplaatst dat de haak omklapt als borgin #16/17 omgeklapt wordt.

Tegenwoordig is dit type verplicht aan sloepen en vrije valboten.

Voordeel: Deze haak zal altijd losgaan.
Je kan de dus de boot tot vlak boven het water laten zakken en hem dan releasen.
Nadeel: In de paniek kan iemand onderweg al de haken losmaken.