## Hydrostatic Release

Als het schip zinkt komt het vlot automatisch naar de oppervlakte m.b.v. de hydrostatic release.
De vanglijn zit hieraan vast.

Bron: www.viking-life.com

=> schip zinkt.
=> H.R. snijdt op +- 3 meter diepte de sjorring door.

Bron: www.datrex.com
=> Vlot gaat drijven.
=> Door het omhoog gaan trekt de vanglijn eruit en blaast het vlot op.
=> Doordat vlot opgeblazen zoveel drijfkracht heeft breekt de weak link
=> Vlot komt opgeblazen aan de oppervlakte.

Als het schip al op de bodem komt voordat de vanglijn aan de CO2 fles heeft getrokken komt de container dus gesloten boven.
Dan zelf nog even aan de lijn trekken.

De vanglijn kan heel gemakkelijk verkeerd aan de H.R. gemonteerd worden.
Hij zit dan aan het schip vast ipv aan de breeklijn.
Dan zal het vlot nooit boven komen.
Juiste manier van monteren:

Bron: Avmar Ltd.