## SART

Symbool:

De werking van een SART (Search And Rescue Radar Transponder) is heel ander.
Hij geeft het signaal wel direct aan een ander schip door.
Hij werkt in principe niet via een walstation, al kan een walstation (bijvoorbeeld een verkeerspost) hem wel ontvangen.
De SART wordt geactiveerd door net als bij de EPIRB de schuifknop door de verzegeling heen te drukken, of deze weg te halen, waarna de SART aan zal schakelen.
Wanneer de SART een radarsignaal ontvangt van een ander schip zal hij een signaal uitzenden dat op het radarscherm zichtbaar is.
Hij zendt dus niet continu uit.
(Transponder: TRANSmit resPOND)
Een SART werkt alleen in de X-band (3 cm).
Niet in de S-Band (10 cm).
Een schip zal, afhankelijk van de hoogte van de antenne van de SART, het signaal op zo'n 7 mijl ontvangen, een helikopter vanaf +/- 30 mijl.

-Eerst een serie stipjes. (12 stuks, 7 mijl)
-Naarmate je dichterbij komt wordt het streepjes. ( +/- 3mijl)
-Ben je heel dichtbij dan worden het cirkels. (+/- 1 mijl)
De SART bevindt zich aan het begin van de stipjes.
Dus bij het centrum van het radarbeeld.

Om de batterijen te sparen verdiend het aanbeveling om de SART pas aan te zetten als het waarschijnlijk is dat er schepen in de buurt zijn.