## Overlevingspak

Internationaal symbool:

Overlevingspak / Survival suit / Immersion (onderdompel) suit.
-Voor elke opvarende verplicht aan boord (in de hut), + extra aan dek, op de brug en in de machinekamer.
-Niet zozeer om je drijvend te houden, daar zorgt het reddingsvest voor.

-Moet je droog en warm houden.
-Niet water doorlatend materiaal (neopreen)
"Suf" type:

Deze heb je aan boord.

"Stoer" type:

Offshore, reddingsdiensten.

-Deze houden je meer droog dan warm.
-Heeft een binnenpak en je kan er kleding onder aan doen.
-Zijn er ook met aangehechte laarzen. Nadeel: past alleen de persoon met die maat.
Pak op foto heeft waterdichte "sokken" waar je gewone schoenen of rigboots over kunnen.

Eisen ook weer in Hoofdstuk III SOLAS.

### Artikel 7.25. Overlevingspakken

1. Algemene eisen voor overlevingspakken

- a. Een overlevingspak is uit waterdicht materiaal vervaardigd en wel zodanig dat:
  - 1°. het binnen 2 minuten zonder hulp van anderen uitgepakt en aangetrokken kan worden, rekening houdend met de gedragen kleding en een reddingsgordel indien het overlevingspak samen met een reddingsgordel wordt gedragen;
  - 2°. het niet blijft branden of doorgaat met smelten indien het niet langer dan 2 seconden volledig in vuur gehuld is geweest;
  - 3°. het, met uitzondering van het gezicht, het hele lichaam bedekt. De handen zijn bedekt, hetzij door handschoenen die een geheel vormen met het pak, hetzij door afzonderlijke handschoenen die permanent aan het pak zijn bevestigd;
  - 4°. er voorzieningen zijn om de hoeveelheid vrije lucht in de pijpen van het pak te verminderen, en
  - 5°. er geen overmatige hoeveelheid water in het pak binnendringt na een sprong vanaf een hoogte van ten minste 4,5 m in het water.
- b. Een overlevingspak dat voldoet aan het bepaalde in artikel 7.24 mag als een reddingsgordel beschouwd worden.
- c. Een overlevingspak stelt de drager, indien deze tevens een reddingsgordel draagt, in staat om:
  - 1°. een verticaal geplaatste ladder van 5 m lengte op te klimmen en af te dalen;
  - 2°. normale taken tijdens «schip verlaten» uit te voeren;
  - 3°. vanaf een hoogte van ten minste 4,5 m in het water te springen zonder dat het overlevingspak beschadigt of losraakt, of de drager letsel toebrengt, en
  - 4°. een korte afstand door het water te zwemmen en in een groepsreddingsmiddel te klimmen.
- d. Een overlevingspak dat drijfvermogen heeft en ontworpen is om zonder reddingsgordel gedragen te worden, is voorzien van een licht dat voldoet aan het bepaalde in artikel 7.24, derde lid, en een signaalfluit als voorgeschreven in artikel 7.24, eerste lid, onder f.
- e. Indien het overlevingspak samen met een reddingsgordel moet worden gedragen, wordt de reddingsgordel over het overlevingspak heen gedragen. Iemand die een dergelijk overlevingspak draagt, moet de reddingsgordel zonder hulp kunnen aandoen.

2. Thermische eisen voor overlevingspakken

- a. Een overlevingspak dat vervaardigd is van materiaal zonder isolerende werking:
  - 1°. is voorzien van een instructie dat het in combinatie met warme kleding gedragen wordt, en
  - 2°. wordt zo vervaardigd dat het, indien het gedragen wordt in combinatie met warme kleding en een reddingsgordel als het overlevingspak bedoeld is om gedragen te worden in combinatie met een reddingsgordel, de drager voldoende thermische isolatie biedt, zodat de lichaamstemperatuur van de drager niet meer dan 2°C daalt na een sprong vanaf een hoogte van 4,5 m in het water en een daarop aansluitend verblijf van 1 uur in rustig stromend water van 5°C.
- b. Een overlevingspak dat vervaardigd is uit isolerend materiaal biedt, indien het gedragen wordt op zichzelf of in combinatie met een reddingsgordel als het ontworpen is om in combinatie met een reddingsgordel gedragen te worden, de drager een zodanige thermische isolatie dat de lichaamstemperatuur van de drager niet meer dan 2°C daalt na een sprong vanaf een hoogte van 4,5 m in het water en een daarop aansluitend verblijf van 6 uur in rustig stromend water met een temperatuur tussen 0°C en 2°C.
- c. Het overlevingspak stelt degene die het met de handen bedekt draagt, in staat om een potlood op te pakken en te schrijven na een verblijf van 1 uur in water van 5°C.

3. Eisen voor het drijfvermogen van overlevingspakken Een persoon die in zoet water een overlevingspak draagt dat voldoet aan het bepaalde in de LSA code of een overlevingspak in combinatie met een reddingsgordel moet zich in niet meer dan 5 seconden kunnen keren van de stand met het gezicht naar beneden tot die met het gezicht naar boven.

(Bron: http://collegebundel.nl/vissersvaartuigenbesluit-2002/artikel7.25/ )
Al deze, en andere, eisen staan tevens in het IMO boekje, Life Saving Appliances Code. (LSA-code).

Editie 2017.

Juiste manier van pak aantrekken.

Op slingerend schip valt het soms niet mee.
Dan pak neerleggen en zittend aantrekken.