## Water

Laten we het belangrijkste blusmiddel niet vergeten: Water.

## Blussen met water

Blussen met water heeft een paar hele grote voordelen:

-Het is voor vele brandklassen toepasbaar. (Geen brandende vloeistoffen, sommige chemicaliën, Metaalbranden)
-Het koelt. (Omgeving én brandweerman)
-Het is op een schip onbeperkt voorradig.
-Het is vanaf enige afstand toepasbaar.
-Kan op vele manieren gebruikt worden=> blustechnieken.
Nadelen:
- Geleidt stroom
- Verzamelt zich => stabiliteit.
- Bevriest bij temperaturen onder 0. Bevriest het bluswater bovendeks dan loopt het niet meer weg, wordt ijs en wordt de stabiliteit een probleem.
- Zwaarder dan meeste vloeistoffen => brandende vloeistof verspreidt zich.
- Spuit je met een vaste straal in bijvoorbeeld een brandende bulklading dan kan er een stofexplosie optreden (zie verderop)

De bluswerking berust op afkoelen, en ook wel zuurstof onttrekken (in mindere mate).

Daarnaast vormt water stoom en neemt daarmee volume in.
1 liter water wordt 1600 liter stoom.
Stoom bestaat uit miniscule waterdruppeltjes.
Al deze druppeltjes kunnen water opnemen.
Dus in plaats dat je 1 dm3 (1 ltr = 1 dm3) koelend vermogen hebt, krijg je 1600 dm3 koelend vermogen.

Het effect van een shot water tegen het plafond op de temperatuur van de brand.

G4S Flash Box fire training English
Nadelen van blussen met water:
Water kruipt overal heen.
Ook ruimtes die misschien helemaal geen brand- of rookschade hebben opgelopen kunnen schade krijgen door optrekkend of doorslaand vocht.
Maar het grootste probleem is dat het water zich verzameld in het schip: we krijgen vroeg of laat problemen met de stabiliteit.
Blussen met water is het effectiefst met een nevelscherm.
De nevelscherm verspreid zich over het brandende oppervlak en neemt zo veel meer warmte op dan een gebonden straal.
Gevaar bij een gebonden straal is ook dat men het brandende materiaal verspreidt door de kracht van de straal.
Een gloeibrand moet men juist wel met een gebonden straal aanvallen om in de kern van het brandend materiaal te kunnen komen.
Brandend vertrek openen.
- Voer de deurprocedure uit.(Zie betreffend hoofdstuk)
- 1 Man opent de deur een klein stukje, ("1, 2, 3...") tweede man spuit 3 x kort tegen het plafond onder een hoek van zo'n 40 graden. ("4, 5, 6.").

- Water vormt dan stoom en verstikt de brand.
- Wacht enige tijd (+/- 20 seconden)
- Open de deur nog eens en weer 3 korte stoten tegen het plafond.
- Open de deur weer en check de brand.
- Eventueel de procedure herhalen.

Een heel groot voordeel van water is het koelend effect.
Zet men de nozzle op sproeischermstand dan cre ë er je daarmee een muur tussen de vlammen en jezelf die het zicht niet of nauwelijks belemmert.

Hieronder nog duidelijkere foto.

Een brandende gasfsluiter blussen kan door de vlam in te sluiten in een waternevelsproeischerm.

Waternevelsproescherm waarin gasvlam gevangen wordt. Bron: Brandweerkorps Roden (Dr.)
(Gasvlam in waternevelscherm vangen)