## Restantfluit

Voor de werking van de fluit verwijzen we naar de illustratie op pag 167.

Kenmerken:
-Irritant geluid dat niet ophoudt. => je gaat er dus wel uit.
-Moet afgaan bij 55 bar +/- 5%.

Ergens op de BA set zit een fluit.
In het geval op de foto bij de manometer, maar dit is merkafahankelijk.

De fluit is er voor om je te waarschuwen dat er nog slechts 50 bar restdruk in je fles zit.
Zie dit niet als een "extraatje".
Bij de profesionele brandweer zakt men voor het examen als men binnen in een vertrek de fluit laat afgaan.
De fluit moet pas afgaan wanneer men buiten is.

- Ben je tien centimeter voor de drempel, maar nog binnen, en hij gaat af dan zakt de kandidaat.
Ben je 10 centimeter na de drempel en buiten en hij gaat af dan slaagt de kandidaat.
Dan volgt er zelfs een compliment omdat je je lucht maximaal gebruikt hebt, (zoals samensteller dezes waargenomen heeft tijdens het bijwonen van een kandidaatsexamen in Wijster.)

Waarom zit hij er dan op?
Dit is voor het geval er wat met jou gebeurt.
Stel je valt en kan niet zelf meer verder.
Je maat zal dan om hulp vragen.
De "reserve" 50 bar is dan beschikbaar om jou alsnog veilig buiten te krijgen.

-De fluit moet tussen de 50 en 60 bar af gaan. Dat betekent dat hij bij 55 bar zal gaan fluiten.
-Hij mag niet af te zetten zijn, anders ga je misschien gewoon door met je werk.
-Hij moet flink hard zijn, zodat hij goed irritant is. (90 dB op 1 meter afstand.)