## Extra: Fles vullen met de compressor

Deze stof hoort niet officieel bij de cursus, maar wordt als extra gegeven.
Aan boord van schepen is het verplicht om 1 fles op de BA set te hebben met 1 fles reserve per set erbij.
Veel schepen hebben ook een BA-set compressor aan boord.
In dit hoofdstuk leggen we uit hoe een fles opgevuld dient te worden.

Het vullen van de BA flessen met een compressor is geen hogere wiskunde zolang je een paar stappen volgt:
-Zorg dat de compressor in een ruimte staat waar schone lucht heerst.
Dus niet in de machinekamer of werkplaats of iets dergelijks.
Ideaal is in de buitenlucht, maar dat is niet altijd praktisch uivoerbaar.
-Rook niet in de buurt van de compressor tijdens het vullen.
1) De wartel (met zeer fijne schroefdraad ivm de hoge drukken waarmee gewerkt wordt) aan de HD slang draai je op de fles.
Vast is vast.
Wanneer de wartel lekt betekent dat dat het afsluitrubbertje vervangen moet worden.
Vaster draaien met de vuist of een tang zal resulteren in schade aan de afsluiter of aan de wartel.

Check of de afwateringsafsluiter en de onluchtingsafsluiter dicht zijn.

De afwateringsafluiter (links op voorgrond) is om condens dat ontstaat tijdens het vullen af te kunnen tappen.
De ontluchtingsafsluiter (nog net rechts in beeld) is er voor om de compressor drukloos te maken.
Dit gebeurt overigens tijdens het condens aftappen ook.

Laat de afsluiter van de fles nog even dicht en start de compressor door op het groene knopje te drukken.

De compressor is voorzien van een veiligheidsventiel die tussen de 295 en 305 bar af dient te blazen.
(Niet schrikken van wat voor lawaai dat maakt)
Wanneer de compressor voor het eerst sinds enige tijd weer gebruikt wordt dient dat ventiel eerst weer getest te worden door met een gesloten afsluiter op de fles de compressor te starten en de druk op te laten lopen.
Deze dient dus tussen bovengenoemde waarden af te blazen.

BA compressor safetyvalve test (Bron mm.jacobs, YouTube)

3)
Draai de afluiter op de fles open.

De fles wordt nu gevuld.
* Met de meeste compressors duurt het ongeveer 20-25 minuten om een 6 liter fles op te vullen tot 300 bar.
Men heeft dan al gauw de neiging om erbij weg te lopen om ondertussen iets anders te doen.
Doe dit niet!
Je werkt met uitzonderlijk hoge drukken en mócht er wat gebeuren dan moet je direkt in kunnen grijpen.
De fles zal (behoorlijk) warm worden.
Dit is normaal omdat de lucht samengeperst wordt.
4) Wanneer de veiligheidsklep afblaast is de fles vol.
-Draai de afluiter op de fles dicht.
-Zet de compressor uit met de rode off knop.
5) Tap het water af door het kraantje van het filterhuis (de pot waar de HD slang aan zit) open te draaien.
BA compressor draining condens
Indien er geen aftapslangetje aan zit kan je een doekje voor de aftap houden.
* Het is verbazend hoeveel vocht en troep hier uit komt.
Allemaal troep dat nu niet in de ademlucht zit.
Door de snelle decompressie tijdens het aftappen kunnen er ook stukjes ijs uit de aftap komen. Pas op met de ogen.
6) Schroef de slang los van de afsluiter, draai de stofdop op de afsluiter en doe een tapje op de stofdop/hals van de afsluiter.
* Mocht het niet lukken om de wartel los te draaien dan is de compressor nog enigszins op druk.

Heb je niet van die officiële tape tot je beschikking dan voldoet een stuk isolatie- of schilderstape ook.
Het gaat erom dat je in één oogopslag kunt zien dat de fles gebruikt is of niet.
Tape weg = fles gebruikt = eerst opvullen.