## Smoke extractor

Het kan zijn dat een ruimte gevuld is met rook maar dat het niet verstandig is om te ventileren.
Ventilatie is de zwakste schakel in het beheersen van een brand, zeker op passagiersschepen, waar de ventilatie zeer belangrijk is voor het comfort van de passagiers en dus altijd bij zal staan.
Rookgassen en hitte zullen zo heel gemakkelijk van het ene compartiment naar het andere over kunnen gaan via de ventilatiekanalen. (Scandinavian Star)

Om dit te voorkomen moeten eerst alle ventilatiekleppen (aanzuig en afvoer) van de accomodatie gesloten worden en de fans moeten uitgezet worden.

Is de brand in het ruim of MK dan moeten daarvan alle brandkleppen ook gesloten worden.

Nu kan de smoke extractor ingezet worden.
Feitelijk niet meer dan een hele grote ventilator die zuigt ipv blaast.
(In tunnels zie je ze ook hangen)

Op deze manier wordt de rook wel verwijderd, maar weinig zuurstof aangezogen. (Uiteraard wel wat, anders zou je een vacuüm creëren.)

Dit is verplicht op grote RoRo's en op passagiersschepen met meer dan 36 passagiers.
De smoke extractor mag alleen gebruikt worden op bevel van de gezagvoerder en alleen voor het verwijderen van rook zodat er veilig geëvacueerd kan worden.
Niet voor extra ventilatie o.i.d.

Het vast opgestelde smoke extractor systeem moet in 10 minuten tijd de volledige ruimte waar het hangt een keer ververst hebben.

Ze bestaan ook in mobiele versie zodat hij op meerdere plekken van het schip gebruikt kunnen worden.

Dit type kan ook gebruikt worden om hem voor je uit te duwen door, bijvoorbeeld, een gang in de accomodatie om de rook voor je uit te drijven zodat alle hutten gecontrolleerd kunnen worden.
In dat geval moet er aan het eind van de gang wel een opening naar buiten zijn.
(Brandklep of deur op een kier.)
Mocht je deze dingen niet aan boord hebben (en die kans is heel groot) dan kan je ook de brandslangnozzle op sproeischerm zetten, de rook in het scherm vangen en naar buiten duwen door naar een open deur of een andere opening te lopen.
Het scherm moet dan wel kunnen reiken van vloer tot onderdeks en van wand tot wand.
Dus goed bruikbaar in gangen en kleinere hutten.

Het filmpje hieronder is gemaakt in een parkeergarage, wat uiteraard geen schip is, maar het laat heel duidelijk zien hoe effectief een smoke extractor kan zijn.

Smoke extraction by SODECA. Bron: YouTube SODECA

Uiteraard is het wel zaak te weten of er wel geventileerd kan worden:

Beluchte als het kan.