## Hoe lang doen we met de lucht?

## Hoe lang doen we met lucht? (Blz 175)

Hoe lang kunnen we met een fles doen?
Dit hangt van veel factoren af:
- De mate van arbeid: zwaar of licht werk?
- De conditie van de gebruiker: sporter of roker?
- Het stressniveau: iemand die nerveus is ademt sneller en
oppervlakkiger dan iemand die kalm is.
We kunnen stellen:
Bij matige arbeid waar je weinig bij beweegt: ong. 40 l/min.
Bij zware arbeid (slachtoffer verslepen) 80-100 l/min.

De luchtvoorraad in de fles: liters x vuldruk.
Stel fles: 5 liter.
300 bar.
Voorraad is dus 5 x 300 = 1500 liter voorraad.

Dat lijkt veel, maar:

Normale arbeid: 1500/40 = 37 minuten.
Zware arbeid : 1500/90 = 16.6 minuten
Ga er vanuit dat je fles na een kwartier leeg is!
Dat houdt in dat je 7,5 minuut hebt om binnen te gaan en je werk te doen en 7,5 minuut om er weer uit te komen!
Controleren restdruk moet dus een automatisme worden.
Net als kijken in spiegels bij autorijden.
Bij de professionele brandweer is het overigens verplicht dat de restantfluit pas afgaat men weer buiten staat.
Voor de OSC is het dus heel belangrijk dat hij weet hoeveel lucht de brandploeg heeft en bij welke druk de ploeg terug moet.
Bij het betreden van de ruimte moet de brandploeg dus altijd de druk dooergeven.
Hierbij volstaat de laagste druk van de twee!
Het is geenszins fout om allebei de drukken door te geven, maar onnodig.
Want als de laagste druk op een gegeven moment "op" is, moeten beide personen terug.
Voor het berekenen van de terugkeerdruk kan je bovenstaande formule gebruiken.
Maar de kans is groot dat je die niet meer precies weet.

Een makkelijkere manier is de volgende.
-Geef de begindruk aan de OSC, bijvoorbeeld: 300 bar.
-Trek daar 50 bar (restantdruk) van af => 250
-Deel dit door 2 => 125 bar.
-De brandploeg heeft dus 125 bar te verbruiken op de heenweg en 125 op de terugweg.
-Tel weer 50 bar bij die 125 op (restantdruk + verbruik) => 175.
-De ploeg moet dus bij 175 bar terugkeren.
Een andere simpeler manier die net zo goed kan:
Begindruk + 50 bar, gedeeld door 2 = terugkeerdruk.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de werkzaamheden.
Dit is alleen het verbruik van er in gaan en er weer uit kunnen komen.
Maar tijdens de werkzaamheden kan het verbruik hard omhoog gaan.
De ploegleider zal dus moeten weten hoeveel lucht de ploeg nodig heeft om
terug te keren.
Daarbij is het heel belangrijk dat de ploeg doorgeeft hoeveel druk hij heeft bij aankomst van de brand.

Bij welke druk moet de ploeg in dit voorbeeld terug?
Ook dit kan de ploegleider opschrijven op zijn bord.
Dan kan de lijst er als volgt uit zien.

Besef wel dat het bij de verbruiksformule vrijwel onbekend is hoeveel de gebruiker aan lucht gebruikt.
Concentreer je dus op de druk.
Die is leidend.
De tijd is slechts als extra houvast.