## 5 Genoeg koelend vermogen

Hoeveel water, koelend vermogen, heb ik nodig?
Dat is heel globaal te berekenen.
een brandende afvalbak geeft ongeveer 30 kW (hoeveelheid warmte per seconde) aan energie af wanneer het volaan brandt met voldoende zuurstof.

Bron: Brandweeracademie

Een luie stoel 2 mW

Een tweezitsbank ongeveer 2,5 mW en een bed 4 mW of meer.
(Beetje afhankelijk van het dekbed en de kussens dat erop ligt.)
Aan boord van schepen hebben we het geluk dat we min of meer weten wat er in een ruimte zoal aanwezig is.
Een hut voor een matroos zal een bed hebben, een tafel, een stoel en een bankje.
Ook zal er nog een kast met kleding in de hut zijn.
Heel globaal zal er dus zo'n 2,5 (stoel) + 4 (Bed) + 0,5 (Tafel is ongeveer 2 prullemanden), + 4 (Kast gevuld met kleding is wel ongeveer een bed) = 11 mW aan energie.
Hoewel het omringende materiaal, wanden, vloer en onderdeks, van brandwerend materiaal is gemaakt rekenen we daar ook nog wat voor en ronden we de boel af op 15 mW.
Zo kan men dus globaal uitrekenen hoeveel (potentiële) energie er in de ruimte aanwezig is.
Globaal, want het is maar een vuistregeltje.

Gelukkig hebben wij heel veel koelend vermogen tot onze beschikking: de zee.
Maar hoeveel slangen heb ik dan nodig in ons voorbeeld?
De hoge drukslang hebben wij doorgaans niet op een schip, dus gaan we uit van de lage druk slang.
Deze heeft een gemiddeld koelend vermogen van 10 mW/s
Dus zouden we 1,5 slang nodig hebben.
We leggen dus 2 slangen klaar.
Uiteraard aan verschillende kanten van het vertrek.

Dan is het heel belangrijk om het water kans te geven te verdampen en enrgie op te nemen.
Dus niet maar spuiten en spuiten, maar een shot geven, vertrek sluiten en ongeveer 30 seconden wachten.
Dan checken en eventueel herhalen.
Na 3 shots moet de brand echt al een stuk minder zijn.
Anders moet er wat anders bedacht worden.