## Reduceer en omhangen van de set

## De Reduceer (Drukregelaar, blz 161)

De connectie-ring heeft zeer fijn draad om de hoge druk op te kunnen vangen.
Hij is voorzien van een rubber rand om er goed grip op te krijgen.
Gelijk erna komt een blokje: de reduceer.

Deze heeft een aftakking naar de manometer waar je de actuele druk op de fles op af kunt lezen en een gedeelte dat naar de ademautomaat gaat.
De druk wordt gereduceerd van 300 naar 20 bar.
Hij kan met een snelkoppeling aan de ademautomaat gekoppeld worden.

Op blz 162 en 163 wordt nader ingegaan op de reduceer.
Kern is dat deze de druk van enorm hoog terug brengt naar gemiddeld hoog.

## De ademautomaat. (Blz 167)

Vervolgens komt de lucht in de ademautomaat.
Deze reduceert de lucht naar 7 - 8 bar.
Tevens "voelt" de ademautomaat wanneer je inademt en laat hij lucht door.
Daarom wordt hij ook wel de doseer genoemd.
Doordat je inademt wordt de druk aan de "binnenkant" van het membraan lager.
De hogere druk aan de 'buitenkant' drukt dan de veerbelaste klep open en de lucht stroom door.
(Zie ook figuur blz 168)

(Bron: Lesboek Brandweeracademie NIFV Manschap a Persoonlijke bescherming)
De rode knop is om de veerbelaste klep vast te kunnen zetten zodat de lucht niet gaat stromen als de ademautomaat niet aan het masker gekoppeld is.
De knop in het midden is juist om de klep open te zetten terwijl de automaat wel gekoppeld is.
Zo kan je even frisse lucht in je masker blazen om bijvoorbeeld condens weg te blazen.

DOE DIT NIET TE VAAK ivm verspilling van lucht.

# Het volgelaatsmasker

Het masker is de eindgebruiker van de ademlucht.
Het is uiteraard luchtdicht zodat je in een giftige omgeving kan lopen.
Het is voorzien van:
-Een disconnectie-knop om de ademautomaat te kunnen ontkoppelen.
- Een spreekmembraan om via een radio verstaanbaar te kunnen zijn.
-Een verwijderbaar neuskapje, hier wordt de luchtdruk verlaagd naar de normale 1 bar.
-Een panoramisch venster om goed zicht te hebben.
-Een rekbaar en verstelbaar hoofdstel.

(Bron: Lesboek Brandweeracademie NIFV Manschap a Persoonlijke bescherming)

## Omhangen van de ademset.

Het omhangen van de ademluchtset is niet moeilijk maar vereist een procede.

- Set voor je leggen met de afsluiter van je af.
- Check of alle banden lang zijn.
- Druk de rode knop van de ademautomaat in.
- Open de afsluiter.
- Check de druk.; 300 bar + of - 10%.
300 bar fles? Minder dan 270 bar? => vervangen.
200 bar fles? Minder dan 180 bar? => vervangen.
- Sluit de afsluiter.
- Dek met de vlakke hand de uitsroomopening van de ademautomaat
af en laat met de by-pass knop in het midden de lucht langzaam
aflopen.
- Check of de waarschuwingsfluit om en nabij de 55 Bar (rode gedeelte op de manometer) begint te fluiten. (5 bar speling)

- Nieuwe fles nodig?
=> Grote band rond fles losklikken.
=> connector losdraaien.
=> nieuwe fles monteren.
=> Band weer vastzetten.
- Automaat aankoppelen en rode knop indrukken.
- Check of alle bandjes van het masker lang zijn.
- Pak het rugmasker bij de handvatten en terwijl je hem over het hoofd op je rug laat zakken komen de banden om je armen en op je schouders.
Je kan hem ook omhangen alsof je een jas aantrekt.
- Terwijl je "hupt" de schouderbanden aantrekken.
- De buikband vastmaken en aantrekken.
De set mag nu niet te vast maar zeker niet te los zitten.
Te los zitten gaat enorm iriteren tijdens de werkzaamheden.
- Alle losse einden van de banden wegstoppen zodat je niet ergens
tussen kan komen te zitten.
- Afsluiter openen
.

## Masker op zetten

- Steek eerst de kin in het masker.
- Trek de bandjes t.h.v. de kin aan.
- Trek de bandjes in het midden van het gezicht aan.
- Trek de band in het midden bovenop het hoofd aan.
- DE BANDJES ACHTERWAARTS TREKKEN, niet zijwaarts.
- Adem in => lucht gaat stromen.
- Steek een vinger tussen je wang en de rand van het masker => de
lucht moet nu gaan stromen.
- Sluit de afsluiter en houd de adem 10 seconden in: de druk op de
manometer mag niet zakken, anders heb je ergens lekkage.
- Druk op de knop van de by-pass klep. => lucht moet gaan
stromen.
De set is nu klaar voor gebruik.

Na gebruik:

-Alle banden na het afhangen weer LANG MAKEN!!
Het kost enorm veel extra tijd als je dit moet doen wanneer je de
set in gebruik wil nemen. Tijd die je niet wil missen!
-Vervang de fles door een volle.
-Reinig het masker met desinfectiespray of door het een poosje in
emmer met water en een mild reinigingsmiddel te leggen.
-Hang de set weer altijd op zijn plek terug! Denk nooit: dat doet die
ander wel!

En als je goed oefent, kan het zo ook.

- BA set even omhangen: een eitje voor deze
- ← Vorige
- Volgende →