## Schuimblusser

## Blussen met sproeischuim.

Schuim is de eerste keus bij vloeistofbranden.
Het wordt ook wel een AFFF ("A-tripple F) genoemd.
AFFF staat voor Aqueous Film Forming Foam,
Het vloeit over de vloestof heen en bedekt het zodat de zuurstof afgesloten wordt.

How fire fighting foam works

De bluswerking is dus zuurstof afsluiten.
Het schuim kan door wind wegwaaien.
Op die plekken kan de vloeistof door zelfontbranding weer gaan branden.
Wanneer de wind wegvalt zal (bij voldoende toegevoegd schuim) die plek weer dichttrekken en weer doven.

De meeste schuimblussers kunnen ook voor elektrabranden gebruikt worden.
Check hiervoor de nozzle.
Ook staat het er op: "SPROEISCHUIM"

of: "GESCHIKT VOOR ELEKTRICITEIT TOT 1000 VOLT"