## Bleve

een heel gevaarlijk verschijnsel, en daarom ondergebracht in het hoofdstuk gevaarlijke stoffen, is de Bleve:
Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (kokendevloeistof-gasexpansie-explosie)
Een tank is ontworpen voor een bepaalde werkdruk en getest op een x-aantal % extra druk.
Tijdens een brand kan een vloeistof in een tank zo heet worden dat het gaat koken.
De damp die van de kokende vloeistof afkomt zorgt voor extra druk.
En die druk kan zo hoog worden dat het (veel) hoger wordt dan de druk die het vat kan hebben.
De tank barst op de zwakste plek en de gevolgen kunnen desastreus zijn.
Bleve uitleg. YouTube Zeevaartschooldocent
Wanneer de tank een beveiliging heeft middels een overdrukventiel (ook wel een "snuiver" genoemd) zijn de gevolgen nog min of meer te overzien.

Wanneer het een vat betreft dat niet bijzonder brandgevaarlijke inhoud bevat zal die beveiliging er over het algemeen niet op zitten.
Zoals tijdens een brand op een bedrijventerrein in Roden (Dr) waar het een opslagtank met smeerolie betrof.