## Extincteurs

Het onderhoud aan kleine blusmiddelen bestaat uit ondermeer het volgende:

-Maandelijks alle blussers langslopen en checken op:

- Aanwezigheid apparaat op de plek volgens het safetyplan.
- Staat van het brandblusmiddel: zit het zegel op de safetypin?, (Is de pin aanwezig?)
  Is de pin niet aanwezig, is de blusser dan gebruikt? => knijp in handvat (indien die aan de slang zit. Indien niet, dan niet in handvat knijpen want dan activeer je de blusser alsnog.)
  Blusser moet vervangen worden of nagekeken om juiste werking te garanderen.

Uiterlijke staat van het middel: Roest? Rubber onderdelen OK? Poederblussers even schudden.
- Check of alle informatie op de blusser nog goed leesbaar is. Zo niet => blusser vervangen.
-Check de onderhoudssticker.

De keuringen van blussers ziet er uit als volgt:

## Onderhoud draagbare blustoestellen

- jaarlijks onderhoud (keuren) door een deskundig persoon. (Walbedrijf)
- vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers;
- revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt;
- na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats;
- na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.
  Bron:vanrijnbrandbeveiliging.nl

Brandslangen.
-Brandslangkastje gevuld met wat er in moet zitten?
-Slang
-Nozzle
-2 slangkoppelingsleutels.
-Slang en rubbers in goede staat?
-Nozzle goed gangbaar?

1 keer per half jaar moeten alle slangen aangesloten worden en onder druk worden gezet.
-Nozzle dicht => lekkages?
-Nozzle open => goede vaste straal, goede sproeischermstraal?
BA set:
- Flessen op druk? (+/- 10%)
- Banden lang?
- "Rode knop" indrukken, aansluiten op masker, masker tegen gezicht
houden, activeren, 10 sec adem inhouden => check of druk gelijk blijft. (Lekkage controle)
- Alle onderdelen nog in goede staat?
Eventueel rubber ringetje vervangen.
Vizier masker nog genoeg krasvrij?
Geef even beste ruk aan de spin (hoofdstel) => OK?
- Banden masker lang?

Brandweermanuitrusting:
-Pak aanwezig en goede staat? (Schimmel? Reflectiestrepen OK?)
-Laarzen aanwezig?
-Check felheid zaklamp. Batterijen nog binnen datum?
-Brandbijl aanwezig?
-Gordel + life line aanwezig? Check buitenmantel, even rukken en
buigen om staalkabel te testen.
- Handschoenen aanwezig?
- Helm aanwezig en OK?
- Test portofoons.

Checkronde aantekenen in Journaal en in de ISM registratie aftekenen.

Brandmelders:
-De detectoren worden getest zoals besproken bij de betreffende sectie.
-Handdrukknoppen kunnen getest worden met een speciaal sleuteltje.

Aan de onderkant van de handbrandmelder zit een gleufje.
Daar steek je de sleutel in.
De sleutel drukt het palletje in dat je anders indrukt als je het glaasje breekt, zonder het glas te breken.
Test weer aantekenen in journaal en ISM checklist.