## kantopsluiting van troittoirbanden

het stellen van opsluitbanden

Kantopsluiting: Om te voorkomen dat een bestrating weggedrukt kan worden, worden er rondom een terras, oprit, paadje e.d. vaak betonbandjes geplaatst. Langs een klein terras kan dit een klein bandje zijn. Een veelgebruikte betonband is 15 centimeter hoog, 5 centimeter breed en 1 meter lang. De vakterm: 5 x 15 x 100.

Zodra de belasting groter is, moet je zwaardere banden plaatsen. Iets zwaardere banden zijn 6 x 20 x 100.

Stoepbanden moeten tegen grotere belasting kunnen. Vandaar dat ze zo breed en hoog zijn.

De banden worden vaak lager gelegd dan de bestrating. Ze hebben namelijk geen sierwaarde.

De banden hebben aan 1 kant een uitsparing (hol), aan de andere kant een bobbel. (dol)