## theorie ergonomie

Theorie

Straten is lichamelijk zwaar werk. Vooral je rug en knieen hebben te lijden onder dit werk. (welke PBM's)

Een manier om het werk te verlichten was het gebruik van kleinere maten of dunnere tegels.

40 x 60 grindtegels wogen 35 kilo per stuk. Door de tegel 1 centimeter dunner te maken wegen de tegels nu 28 kilo per stuk.

Nog steeds zwaar, maar wel een verbetering. Je ziet ook dat de tegels in kleinere maten te koop zijn.

Soms is het niet mogelijk om het gewicht naar beneden te krijgen.

Tegenwoordig zie je dat er hulpmiddelen worden gebruikt.

Voorbeelden zijn zuignappen. Hieronder een afbeelding

Ook worden tegenwoordig grote stukken machinaal gestraat. Hieronder een filmpje.

machinaal straten Pekkeriet

machinaal straten tiger stone
Hier ondermeer foto\'s van een project in Hardenberg