## Het gebruik van signalering.

Voor het signaleren van gevaarlijke situaties hebben we een aantal belangrijke voorwaarden afgesproken, dit zijn de volgende.

Het gebruik van signalering

1. Duidelijk zichtbaar.
2. Duidelijk herkenbaar.
3. Duidelijk informerend.
4. Positieve bewoording: wat moet er gebeuren ( niet verbod ).
5. DANGER - GEVAAR = onmiddelijk en onomkeerbaar.
6. CAUTION - WAARSCHUWING = minder ernstig.

We zien dit ook vaak terug op waarschuwingssymbolen en stickers, hieronder een paar voorbeelden

..

Hoe kunnen we zoveel als mogelijk gevaarlijke situaties vermijden of zo veilig mogelijk maken.

- Plattegrond werkplaats / hangaar.

Een overzicht of markeer waar equipment behoort te staan

- Controleer systemen voor er druk op wordt gezet

is alles vrij trappen tooling e.d.

waarschuw collega's bij bediening

zorg voor goede communicatie en of meerdere mensen ter beveiliging bij onvoldoende eigen visueel zicht.

- Procedures voor de-reactivatie systemen goed uitvoeren.

standby -pompen e.d.

safe for maintenance clips - tags- stickers.

CB's trekken en voorzien van een safety clip met naam en datum, voedingskabels verwijden, testwagens uitzetten.CB's

trekken en voorzien van een safety clip met naam en datum, voedingskabels verwijden, tetswagens uitzetten.

- Bij de-reactivatie duidelijk en herkenbaar laten zien.

remove before flight flags e.d.

spaciale taakkaarten aanmaken.

- Vloeistoffen op de grond.

zaagsel, grit of matten gebruiken

- FOD = foreign object damaged of foreign object debris.

zelfs een achter gebleven borgdraadje kan een gasturbine kapot krijgen.